**Промприборы для добычи россыпного золота на берегу (без понтонов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keene Eng**  **1753x12** | **1753\*12 Комбинированная драга промприбор 3" для промывки золота**, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом с удлинителями 12 футов; в комплекте:  1. Удлиненный до 12 футов (**3,6 м**) одноступенчатый прямоточный шлюз, шириной **30 см**, с 2-мя удлинителями;  2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.;  3. Нижний эжектор струйного насоса;  4. Водозаборный шланг 2,5 м. х 6,3 см. с фильтром;  5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15 м.;  6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем;  7. Рама с регулируемыми подставками;  8. Шланг высокого давления.  Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).  Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах)..  Вес с упаковкой около 65 кг.  Производительность – до 3 куб.м в час  *Производитель:* **Keene Engineering, INC**  *Страна происхождения* **США**  Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/1844648/> | 358000 р. | 6 HP - 3 Inch Dredge Combination with 12 Foot Sluice Box |
| **Keene Eng**  **177203**  **НЕТ** | **Моторизованный шлюз 177203 с мотором/помпой Honda Р180Н 6,5 л.с., бункером и рамой. В комплекте:**  1. Шланг для орошения бункера;  2. 6-ти метровый рабочий шланг 3 дюйма;  3. Шлюз **2,44 х 0,51 м** с удлинителем;  4. Рама с регулируемыми опорами;  5. Бункер с грохотом;  6. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром;  Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).  Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах).  Вес с упаковкой около 70 кг.  Производительность – до 3 куб. м в час  *Производитель:* **Keene Engineering, INC**  *Страна происхождения* **США**  Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/6106437/> | 333000 р. |  |
| **Keene Eng**  **1753H** | Комбинированная 3" драга, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом в комплекте:  1. Прямоточный шлюз, **шириной 30 см., длиной 120 см.;**  2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.;  3. Нижний эжектор струйного насоса;  4. Водозаборный шланг с фильтром;  5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15м.;  6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем;  7. Рама с регулируемыми подставками;  8. Шланг высокого давления.  Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах).  Вес с упаковкой около 50 кг.  Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).  Производитель: **Keene Engineering, INC**  Страна происхождения **США**  Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/10916972/> | 270 000 р. |  |
| **Keene Eng**  **HBCK25** | Дражный моторизованный шлюз 2,5", в комплекте с мотором/помпой Р90GH 2.5 л.с., нижним эжектором, бункером и рамой; в комплекте:  1. Шлюз А52 (**90х25х10 см**.).;  2. Пластиковый бункер;  3. Рама с выравнивающими опорами;  4. Адаптер для установки бункера;  5. Рабочий шланг ∅ 2,5”  6. Шланг напорный ∅1,25" , длиной 12 футов (3,6 м.)  7. Рифли;  8. Классификационный экран;  9. Нижний эжектор струйного насоса;  10. Помпа Keene-P90GH (вход для забора воды 1,5 дюйма, выход на напорный шланг высокого давления 1,25 дюйма) с четырёхтактным двигателем Honda-GX50 2,5 л.с.  Расход бензина 0,75 л. час (на макс. оборотах).  Вес около 30 кг.  Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).  Производитель: **Keene Engineering, INC**  Страна происхождения **США**  Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/5889281/> | 199 000 р. |  |
| **Proline**  **BBS** | Промприбор **Proline BBS -** Король портативных промприборов Proline Big Banker – это стандартный мотошлюз, пригодный для использования с небольшими экскаваторами при загрузке материала в бункер.  На фотографии в качестве характеристик его размеров он сфотографирован со своим младшим братом – двухдюймовым промприбором PL2”.  Большой промприбор **Proline big banker** имеет промывочный бункер 30х40 дюймов ((76 х 102 см) из особо прочного голубого пластика. Шлюз имеет **размеры 56 см (ширина) и 183 см (длина)**. Двигатель HONDA мощностью 8 л.с. и помпа НР450. Очень хорош для промывки золота.  Заменяет на берегу 4-х дюймовую драгу.  Вес около 120 кг.  Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом.  Производитель: **Proline Mining**  Страна происхождения **США**  Видеообзоры - <https://www.youtube.com/watch?v=5m7FMZdSt4I>  Описание на сайте производителя –  <http://www.prolinemining.com/dredge_highbanker_combo_big_banker.html> | 225 000 р. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proline**  **PL2-Combo** | Комбинированная драга-промприбор 2" для промывки золота с мотором/помпой Honda GXH50/HP100 и промывочным бункером в комплекте:  комбинированный промывочный прибор Proline 2”, шлюз с закрепленным на нем бункером, 4х-тактный двигатель Хонда GXH50 2,5 л.с. с помпой НР100 на валу (расход 0,7л/час, бак 1,2л), шлюз 25х92см., стальной заборный  клапан-фильтр, напорный шланг 1.25"длиной 3м., рабочий шланг 2" длиной 3м, рукав для орошения бункера 1.25" длиной 7,6м,  элементы креплений, верхний эжектор, рейка-штырь для прочистки дражных шлангов, производительность до 1,5 куб.м./час, вес нетто 26 кг. | 235 000 р. |  |

**ООО «Геомант», г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.78, оф. 403-2 (схема проезда на 2ГИС -** [**https://go.2gis.com/sjn59e**](https://go.2gis.com/sjn59e)**),**

**т. 8-908-019-77-99, 8-913-553-32-51, e-mail:** [**geomant92@yandex.ru**](mailto:geomant92@yandex.ru)**,** [**http://geomant92.ru/mining/**](http://geomant92.ru/mining/)