**Промприборы для добычи россыпного золота на берегу (без понтонов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keene Eng****1753x12** | **1753\*12 Комбинированная драга промприбор 3" для промывки золота**, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом с удлинителями 12 футов; в комплекте:1. Удлиненный до 12 футов (**3,6 м**) одноступенчатый прямоточный шлюз, шириной **30 см**, с 2-мя удлинителями; 2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.;3. Нижний эжектор струйного насоса;4. Водозаборный шланг 2,5 м. х 6,3 см. с фильтром; 5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15 м.;6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем;7. Рама с регулируемыми подставками;8. Шланг высокого давления.Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах)..Вес с упаковкой около 65 кг.Производительность – до 3 куб.м в час*Производитель:* **Keene Engineering, INC** *Страна происхождения* **США**Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/1844648/>  | 358000 р. | 6 HP - 3 Inch Dredge Combination with 12 Foot Sluice Box |
| **Keene Eng****177203****НЕТ** | **Моторизованный шлюз 177203 с мотором/помпой Honda Р180Н 6,5 л.с., бункером и рамой. В комплекте:** 1. Шланг для орошения бункера;2. 6-ти метровый рабочий шланг 3 дюйма;3. Шлюз **2,44 х 0,51 м** с удлинителем;4. Рама с регулируемыми опорами;5. Бункер с грохотом;6. Водозаборный шланг с клапаном-фильтром; Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах).Вес с упаковкой около 70 кг.Производительность – до 3 куб. м в час*Производитель:* **Keene Engineering, INC** *Страна происхождения* **США**Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/6106437/>  | 333000 р. |  |
| **Keene Eng****1753H** | Комбинированная 3" драга, с мотором/помпой Honda P180 6,5 л.с., бункером, шлюзом в комплекте:1. Прямоточный шлюз, **шириной 30 см., длиной 120 см.;**2. Всасывающий шланг диаметром 3 дюйма длиной 6 м.;3. Нижний эжектор струйного насоса;4. Водозаборный шланг с фильтром;5. Шланг-рукав для питания оросителя длиной 15м.;6. Бункер с колосниками для верхней загрузки и оросителем;7. Рама с регулируемыми подставками;8. Шланг высокого давления.Расход бензина 1,5 л. час (на макс. оборотах).Вес с упаковкой около 50 кг.Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).Производитель: **Keene Engineering, INC**Страна происхождения **США**Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/10916972/>  | 270 000 р. |  |
| **Keene Eng****HBCK25** | Дражный моторизованный шлюз 2,5", в комплекте с мотором/помпой Р90GH 2.5 л.с., нижним эжектором, бункером и рамой; в комплекте:1. Шлюз А52 (**90х25х10 см**.).;2. Пластиковый бункер;3. Рама с выравнивающими опорами;4. Адаптер для установки бункера;5. Рабочий шланг ∅ 2,5”6. Шланг напорный ∅1,25" , длиной 12 футов (3,6 м.)7. Рифли;8. Классификационный экран;9. Нижний эжектор струйного насоса;10. Помпа Keene-P90GH (вход для забора воды 1,5 дюйма, выход на напорный шланг высокого давления 1,25 дюйма) с четырёхтактным двигателем Honda-GX50 2,5 л.с.Расход бензина 0,75 л. час (на макс. оборотах).Вес около 30 кг.Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом и гидроэлеваторным (подача золотосодержащих песков через эжектор и шланг).Производитель: **Keene Engineering, INC**Страна происхождения **США**Подробное описание и видеообзоры - <https://krsk.au.ru/5889281/>  | 199 000 р. |  |
| **Proline****BBS** | Промприбор **Proline BBS -** Король портативных промприборов Proline Big Banker – это стандартный мотошлюз, пригодный для использования с небольшими экскаваторами при загрузке материала в бункер.На фотографии в качестве характеристик его размеров он сфотографирован со своим младшим братом – двухдюймовым промприбором PL2”.Большой промприбор **Proline big banker** имеет промывочный бункер 30х40 дюймов ((76 х 102 см) из особо прочного голубого пластика. Шлюз имеет **размеры 56 см (ширина) и 183 см (длина)**. Двигатель HONDA мощностью 8 л.с. и помпа НР450. Очень хорош для промывки золота.Заменяет на берегу 4-х дюймовую драгу.Вес около 120 кг.Прибор предназначен для промывки золотосодержащих песков с подачей материала на шлюз ручным способом.Производитель: **Proline Mining**Страна происхождения **США**Видеообзоры - <https://www.youtube.com/watch?v=5m7FMZdSt4I>Описание на сайте производителя – <http://www.prolinemining.com/dredge_highbanker_combo_big_banker.html> | 225 000 р. |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proline****PL2-Combo** | Комбинированная драга-промприбор 2" для промывки золота с мотором/помпой Honda GXH50/HP100 и промывочным бункером в комплекте: комбинированный промывочный прибор Proline 2”, шлюз с закрепленным на нем бункером, 4х-тактный двигатель Хонда GXH50 2,5 л.с. с помпой НР100 на валу (расход 0,7л/час, бак 1,2л), шлюз 25х92см., стальной заборныйклапан-фильтр, напорный шланг 1.25"длиной 3м., рабочий шланг 2" длиной 3м, рукав для орошения бункера 1.25" длиной 7,6м, элементы креплений, верхний эжектор, рейка-штырь для прочистки дражных шлангов, производительность до 1,5 куб.м./час, вес нетто 26 кг. | 235 000 р.  |  |

**ООО «Геомант», г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.78, оф. 403-2 (схема проезда на 2ГИС -** [**https://go.2gis.com/sjn59e**](https://go.2gis.com/sjn59e)**),**

**т. 8-908-019-77-99, 8-913-553-32-51, e-mail:** **geomant92@yandex.ru****,** [**http://geomant92.ru/mining/**](http://geomant92.ru/mining/)